
**HIFU MEDIKA**

# CHARAKTERYSTYKA I PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Medika HIFU to urządzenie najnowszej technologii, której głównym zadaniem jest przeciwdziałanie sile grawitacji. Technologia skoncentrowanej wiązki ultradźwięków to obecnie jedna z najskuteczniejszych, nieinwazyjnych metod walki z wiotkością skóry w obrębie twarzy i ciała.

Wyjątkowość zabiegu HIFU polega na nienaruszeniu wierzchnich warstw skóry, a działaniu w jej głębszych partiach (dociera min. do tzw. warstwy SMAS). W zależności od wybranego kartridża energia, może zostać zdeponowana na różnych głębokościach.

W zależności od parametrów zabiegowych jesteśmy w stanie zdeponować energie na określonej głębokości, gdzie w wyniku jej oddziaływania powstaną tzw. punkty koagulacji termalnej (wywołane nagłym skokiem temperatury do 60-70oC). Inicjują one natychmiastową, naturalną odpowiedź organizmu – głównie produkcję nowego kolagenu, poprzez pobudzenie fibroblastów. Wzmożona regeneracja i przebudowa tkanki obserwowana jest przez około 90 dni po wykonaniu zabiegu - tyle czasu trwa produkcja nowego kolagenu. Efekt po zabiegowy utrzymuje się od jednego roku w górę – w zależności od indywidualnych cech organizmu klienta i właściwości jego skóry.




1. **NA PRZEKÓR SIŁĄ GRAWITACJI**

- spektakularny efekt liftingu widoczny już po pierwszym zabiegu

- głębokie warstwy skóry są rozgrzewane do temperatury 60-70oC

- efekt zabiegu utrzymuje się nawet do 18 miesięcy

- w zależności od zastosowanego kartridża, energia może kumulować się na różnych głębokościach tkanki



1. **PARAMETRY TECHNICZNE**

|  |  |
| --- | --- |
| WYMIAR [cm] | 97x40x40 |
| WAGA [kg] | 20 kg |
| EKRAN | Ciekłokrystaliczny, dotykowy 8” |
| ILOŚĆ GŁOWIC [szt] | 1 |
| ILOŚĆ KARTRIDŻY [szt] | **KARTRIDŻE O** DŁUGOŚCI W ZESTAWIE: **1,5mm , 3mm, 4.5 mm, 8 mm, 13mm** |
| MOC WYJŚCIOWA [W] | 100W |
|  | 4 MHz |
| DŁUGOŚĆ IMPULSU | Linia zabiegowa - regulowana  od 1 do 25mm (co 1 mm) |
| SYSTEM CHŁODZENIA | powietrze |
| GWARANCJA | 30 miesięcy |
| ZASTOSOWANE SYSTEMY | **CIS - cartridge identification system**  **system rozpoznawania kartridży** |

1. **ZASTOSOWANIE**

**TWARZ:**

- uniesienie brwi

- redukcja zmarszczek

- ujędrnienie skóry

- poprawa linii żuchwy

- redukcja tzw. podwójnego podbródka

- konturowanie twarzy

- zagęszczenie skóry

**CIAŁO:**

- ujędrnienie skóry

- redukcja miejscowych złogów tłuszczowych

